使用前必看注意事项

工控板发货前已进行测试，您在测试的过程中，发现问题，请及时联系我们，用户不要私自检修，以免误操作损坏板子。

给MINI 板供电的方式有两种：一是通过USB 数据线供电；二是

外部引入标准直流5V 接到标有+5V GND 的接线端子上。外接的电压

不能高于5V，电源的正负不能接错，以免损坏板子上的某些芯片。

两种供电方式只能选一种，不能同时供电。

板子出货时已设置BOOT0 为0 ， BOOT1 为0 这模式为JLINK

下载模式。

在给板子编程前，请认真参看提供的原理图，这样你就能快速理解板子上的各种接口和各种短路帽的作用。板子主芯片周围的4 个双排插针傍边都丝印有数字，这些数字跟芯片的管脚号是一一对应的。

最后，祝您使用愉快